**Приложение В. Материалы фотофиксации.**

****

**Фото. 1 Частичное разрушение отмостки.**

****

**Фото. 2 Частичное разрушение отмостки.**

****

**Фото 3. Замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, выветривание швов кладки.**

****

**Фото 4. Замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, выветривание швов кладки.**

****

**Фото 5. Трещины на фасаде раскрытием более 5 мм, замачивание кладки, разрушение защитного слоя бетона на перемычках, аварийное состояние окна на лестничной площадке.**

****

**Фото 6. Отсутвие козырька на воходе, разрушение крыльца, выветривание швов кладки.**

****

**Фото 7. Необходим монтаж новой двери, нового козырька.**

****

**Фото 8. Отсутвие козырька над пожарным выходом, выветривание швов кладки, замачивание стен.**

****

**Фото 9. Отслоение штукатурки, следы замачивания на плитах покрытия.**

****

**Фото 10. Дефекты общивки фронтона.**

****

**Фото 11. Дефекты обшивки фронтона, окна в МОП.**